Imagen que contiene máquina, hombre, pequeño, vistiendo

Descripción generada automáticamente

*MOTOAZADA HSDIG135*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL MOTOR** | Modelo | | 186F (A) Motor a diésel |
| Potencia nominal | | 6.3 kW |
| Potencia máxima | | 6.6 kW |
| Velocidad de rotación | | 3600 |
| Cilindrada | | 418 |
| Modo de encendido | | Encendido por compresión |
| Modo de arranque | | Arranque de retroceso |
| Máxima capacidad de tanque de combustible | | 5.5 L. |
| Capacidad de aceite | | 1.65 L. |
| **DATOS LADO TIMON** | Modo de transmisión | | Transmisión de engranaje completo |
| Velocidad | Rápido | 10 km/h |
| Lento | 5 km/h |
| Velocidad de trabajo cultivando | | 0.5 – 1.3 km/h |
| Velocidad máxima de reversa | | 2 km/h |
| Velocidad de rotación de cuchillas | | 129.78 r/min |
| Máximo radio de giro de cuchillas | | 180 mm |
| Cantidad de cuchillas | | 40 |
| Grupos de cuchillas | | 10 |
| Cuchillas por cada grupo | | 4 |
| Diámetro de las cuchillas | | 36 cm |
| Profundidad de labranza | | ≥ 10 cm |
| Ancho de labranza | | 135 cm |
| Capacidad de aceite de la caja de cambios | | 2.4 L |