**Un dibujo de una cara feliz

Descripción generada automáticamente con confianza baja**

**SG8F/5B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRABAJOS RECOMENDADOS** | **LIMITES OPERATIVOS** | |
| Levantamiento de aguas limpias | Máximo contenido de sólidos: | 40 g/m3 |
| Abastecimiento de agua | Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada | 4 minutos |
| Uso doméstico, civil e industrial. | ***Campo de prestaciones a 2900 r.p.m.*** | |
| **GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA** | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Soporte | Acero |
| Difusor | Fundición |
| Impulsor | Fundición |
| Camisa | Latón cromado |
| Cuerpo válvula | Fundición |
| Rejilla | Acero inoxidable |
| Distanciador | Resina |
|  |  |
| **DATOS EXTRA DE LA BOMBA** | |
| Cuerpo bomba | 199 mm |
| Altura parte bomba | 1147 mm |
| Diámetro de impulsión | 5” |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | **kW** | **HP** | **m3/h** | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 |
| **l/min** | 0 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 |
| **SG8F/5B** | **45** | **60** | **Metros** | 127 | 98 | 92 | 86 | 78 | 69 | 58 | 30 |