

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 2MC32/200B |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LIMITES OPERATIVOS** | | **USOS E INSTALACIONES** |
| Líquido bombeado | Agua limpia | Adecuado para bombear agua limpia e ideal para trabajos domésticos, civiles e industriales. La instalación de la bomba debe realizarse en un área cubierta y protegida de la intemperie. |
| Soporte gránulos solidos/fibras | No |
| Temperatura del líquido | +60°C |
| Temperatura ambiente | +40°C |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRAS DE LA BOMBA** | |
| Cuerpo de aspiración | Hierro fundido |
| Cuerpo de impulsión | Hierro fundido |
| Impulsores | Latón |
| Número de etapas | 2 |
| Diámetro de succión | 1 ½” |
| Diámetro de descarga | 1 ¼” |
| **DATOS DEL MOTOR** | |
| Potencia kW (HP) | 4 (5) |
| Voltaje | 380 V. |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase de protección | IP44 |
| Protector de sobre carga térmica | No |
| Máx. temperatura de ambiente | +40°C |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | | | **l/s** | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 1.67 | 2.08 | 2.67 | 3.33 | 4.17 |
| **l/min** | 0 | 40 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| **2MC32/200B** | **kW** | **HP** | **m³/h** | 0 | 2.4 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.6 | 12 | 15 |
| 4 | 5 | **metros** | **82** | **79.5** | **75.5** | **73.5** | **71** | **64.5** | **57** | **45.5** |