

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | HMP3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LIMITES OPERATIVOS** | | **USOS E INSTALACIONES** |
| Líquido bombeado | Agua limpia | La bomba silenciosa es adecuada para manejar agua limpia, ideal para uso doméstico, riego de jardín y uso industrial. La instalación se debe realizar en un área cubierta y protegida contra la intemperie. |
| Temperatura del líquido | +35°C |
| Temperatura máx. de ambiente | +40°C |
| Garantía | 1 año contra fallas de fábrica |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRAS DE LA BOMBA** | |
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable |
| Soporte del motor | Hierro fundido |
| Impulsor | Noryl |
| Succión máxima | 8 m. |
| Diámetro de succión | 1” |
| Diámetro de descarga | 1” |
| **DATOS DEL MOTOR** | |
| Potencia kW (HP) | 0.6 (0.8) |
| Voltaje | 220 V. |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase de protección | IP44 |
| Protector de sobre carga | Si |
| Máx. temperatura de ambiente | +40°C |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | | | **l/s** | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 |
| **l/min** | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 |
| **HMP 3** | **kW** | **HP** | **m³/h** | 0 | 1.002 | 1.998 | 3 | 4.002 | 4.998 | 6 |
| 0.6 | 0.8 | **metros** | **36** | **35** | **33** | **28** | **23** | **15** | **6** |