**4SP14-13**

**TRABAJOS RECOMENDADOS LIMITES OPERATIVOS**

Levantamiento de aguas limpias Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Abastecimiento de agua Máximo contenido de sólidos: 100g/m3

Uso doméstico, civil e industrial. Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Eje | Acero inox AISI 304 |
| Válvula de retención | Acero inox AISI 304 |
| Cuerpo bomba | Acero inox AISI 304 |
| Impulsor | Acero inox AISI 304 |
| Difusor | Acero inox AISI 304 |
| Cojinete | Caucho, resistente al desgaste |
| Soporte de succión | Acero inox AISI 304 |
|  |  |
| DATOS EXTRA DE LA BOMBA | |
| Cuerpo bomba | 100 mm |
| Altura parte bomba | 701 mm |
| Diámetro de impulsión | 2” |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 4SP14-13 | 4 | 5.5 | Metros | 88 | 82 | 77 | 72 | 64 | 51 | 35 | 11 |