**4SP3-09**

**TRABAJOS RECOMENDADOS LIMITES OPERATIVOS**

Levantamiento de aguas limpias Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Abastecimiento de agua Máximo contenido de sólidos: 100g/m3

Uso doméstico, civil e industrial. Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Eje | Acero inox AISI 304 |
| Válvula de retención | Acero inox AISI 304 |
| Cuerpo bomba | Acero inox AISI 304 |
| Impulsor | Acero inox AISI 304 |
| Difusor | Acero inox AISI 304 |
| Cojinete | Caucho, resistente al desgaste |
| Soporte de succión | Acero inox AISI 304 |
|  |  |
| DATOS EXTRA DE LA BOMBA | |
| Cuerpo bomba | 100 |
| Altura parte bomba | 344 |
| Diámetro de impulsión | 1 ¼” |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 |
| l/min | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 4SP3-09 | 0.55 | 0.75 | Metros | 56 | 50 | 43 | 40 | 35 | 28 | 19 | 7 |