**4SP8-24**

**TRABAJOS RECOMENDADOS LIMITES OPERATIVOS**

Levantamiento de aguas limpias Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Abastecimiento de agua Máximo contenido de sólidos: 100g/m3

Uso doméstico, civil e industrial. Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Eje | Acero inox AISI 304 |
| Válvula de retención | Acero inox AISI 304 |
| Cuerpo bomba | Acero inox AISI 304 |
| Impulsor | Acero inox AISI 304 |
| Difusor | Acero inox AISI 304 |
| Cojinete | Caucho, resistente al desgaste |
| Soporte de succión | Acero inox AISI 304 |
|  |  |
| DATOS EXTRA DE LA BOMBA | |
| Cuerpo bomba | 100 mm |
| Altura parte bomba | 815 mm |
| Diámetro de impulsión | 2” |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.2 | 12 |
| l/min | 0 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 4SP8-24 | 4 | 5.5 | Metros | 149 | 134 | 127 | 118 | 103 | 79 | 46 |