**R150-B-08**

**TRABAJOS RECOMENDADOS LIMITES OPERATIVOS**

Levantamiento de aguas limpias Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Abastecimiento de agua Máximo contenido de sólidos: 100g/m3

Uso doméstico, civil e industrial. Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Cuerpo de impulsión | Hierro fundido |
| Soporte de succión | Hierro fundido |
| Soporte del eje | Hierro fundido |
| Impulsor | Hierro fundido |
| Difusor | Hierro fundido |
| Cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Cubierta del cable | Acero inox. AISI 304 |
| Filtro | Acero inox. AISI 304 |
| Eje | Acero inox. AISI 431 |
| Cojinete | Acero inox. AISI 420 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| l/min | 0 | 67 | 133 | 133 | 167 | 200 | 233 | 300 |
| R150-B-08 | 3 | 4 | Metros | 92 | 82 | 76 | 72 | 68 | 56 | 50 | 43 |