**R150-E-03**

**TRABAJOS RECOMENDADOS LIMITES OPERATIVOS**

Levantamiento de aguas limpias Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Abastecimiento de agua Máximo contenido de sólidos: 100g/m3

Uso doméstico, civil e industrial. Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Cuerpo de impulsión | Hierro fundido |
| Soporte de succión | Hierro fundido |
| Soporte del eje | Hierro fundido |
| Impulsor | Hierro fundido |
| Difusor | Hierro fundido |
| Cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Cubierta del cable | Acero inox. AISI 304 |
| Filtro | Acero inox. AISI 304 |
| Eje | Acero inox. AISI 431 |
| Cojinete | Acero inox. AISI 420 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | **kW** | **HP** | **m3/h** | **0** | **4** | **15** | **20** | **26** | **32** | **35** | **40** |
| **l/min** | **0** | **67** | **250** | **333** | **433** | **533** | **583** | **667** |
| **R150-E-03** | **4** | **5.5** | M**etros** | 57 | 50 | 47 | 40 | 37 | 29 | 26 | 21 |