**R150-FE-32-16**

**TRABAJOS RECOMENDADOS LIMITES OPERATIVOS**

Levantamiento de aguas limpias Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Abastecimiento de agua Máximo contenido de sólidos: 100g/m3

Uso doméstico, civil e industrial. Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE** | **MATERIAL** |
| Cuerpo de impulsión | Hierro fundido |
| Soporte de succión | Hierro fundido |
| Soporte del eje | Hierro fundido |
| Impulsor | Hierro fundido |
| Difusor | Hierro fundido |
| Cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Cubierta del cable | Acero inox. AISI 304 |
| Filtro | Acero inox. AISI 304 |
| Eje | Acero inox. AISI 431 |
| Cojinete | Acero inox. AISI 420 |
|  |  |
| DATOS EXTRA DE LA BOMBA | |
| Cuerpo bomba | 143 mm |
| Altura parte bomba | 2045 mm |
| Diámetro de impulsión | 2 ½” |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| l/min | 0 | 250 | 333 | 417 | 500 | 550 | 583 | 667 |
| R150-FE-32-16 | 15 | 20 | Metros | 191 | 152 | 134 | 115 | 90 | 73 | 61 | 30 |