|  |  |
| --- | --- |
| Icono  Descripción generada automáticamente | **Agua limpia** |
| Un dibujo de una cara feliz  Descripción generada automáticamente con confianza baja | **Uso doméstico** |
| Icono  Descripción generada automáticamente | **Uso agrícola** |



**Electrobomba sumergida de 4”**

**Imagen que contiene interior, taza, tabla, cocina

Descripción generada automáticamente**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRA DE LA BOMBA** | |
| ● Cuerpo de impulsión: | Acero inoxidable |
| ● Rodete: | Latón |
| ● Camisa motor: | Acero inoxidable |
| ● Diámetro de impulsión: | 1” |

**LIMITES DE USO**

● Temperatura máxima de fluido hasta 40°C

● Profundidad máx. de utilizo hasta 40 m

● Funcionamiento en vertical y horizontal

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRA DEL MOTOR** | |
| ● Potencia kW (HP): | 0.75 (1) |
| ● Frecuencia: | 50 Hz |
| ● Tensión: | 220 V. |
| ● Aislamiento: | F |
| ● Protección: | IP X8 |

**EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD**

EN 60335-1 EN 60034-1

IEC 60335-1 IEC60034-1

CEI 61-150 CEI 2-3

**CERTIFICACIONES**

ISO 9001 CALIDAD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | **kW** | **HP** | **m3/h** | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| **l/min** | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40.0 | 45 | 50 |
| **DAVIS** | **0.75** | **1** | **H** | 75 | 68 | 61 | 54 | 47 | 33 | 26 | 19 | 12 | 5 |