|  |  |
| --- | --- |
| Icono  Descripción generada automáticamente | **Aguas claras** |
| Un dibujo de una cara feliz  Descripción generada automáticamente con confianza baja | **Uso doméstico** |



|  |
| --- |
| **USOS** |
| La serie TOP FLOOR es adecuada para el drenaje de aguas sin partículas abrasivas. |

**Electrobomba sumergible de drenaje**

**LIMITES DE USO**

● Temperatura máxima de fluido hasta +40°C

● Profundidad máx. de uso hasta 3 m

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRA DE LA BOMBA** | |
| ● Cuerpo bomba: | Tecnopolímero |
| ● Rejilla de aspiración: | Tecnopolímero |
| ● Difusor: | Tecnopolímero |
| ● Rodete | Noryl |
| ● Diámetro de impulsión: | 1 ¼” |

● Nivel de vaciado máximo hasta 2 mm del fondo

● Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 2 mm

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRA DEL MOTOR** | |
| ● Potencia kW (HP): | 0.37 (0.50) |
| ● Frecuencia: | 50 Hz |
| ● Tensión: | 220 V. |
| ● Aislamiento: | F |
| ● Protección: | IP X8 |

**EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD**

EN 60335-1 EN 60034-1

IEC 60335-1 IEC 60034-1

CEI 61-150 CEI 2-3

**CERTIFICACIONES**

ISO 9001 CALIDAD

**GARANTIA**

2 años contra fallas de fábrica



