|  |  |
| --- | --- |
| Icono  Descripción generada automáticamente | **Aguas cargadas** |
| Un dibujo de una cara feliz  Descripción generada automáticamente con confianza baja | **Uso doméstico** |
| Icono  Descripción generada automáticamente | **Uso civil** |
|  | **Uso industrial** |



|  |
| --- |
| **USO** |
| La serie VXC está equipada con un impulsor VORTEX para el trabajo de aguas cargadas sin riesgo de obstrucción. |

**Electrobomba sumergible**

**LIMITES DE USO**

● Temperatura máxima de fluido hasta +40°C

● Profundidad máx. de uso hasta 10 m

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRA DE LA BOMBA** | |
| ● Cuerpo bomba: | Hierro fundido |
| ● Soporte | Tipo VORTEX en hierro fundido |
| ● Rodete | Hierro fundido. |
| ● Tipo de rodete | VORTEX |
| ● Diámetro de impulsión: | 3” |

● Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta 65 mm

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS EXTRA DEL MOTOR** | |
| ● Potencia kW (HP): | 2.2 (3) |
| ● Frecuencia: | 50 Hz |
| ● Tensión: | 380 V. |
| ● Aislamiento: | F |
| ● Protección: | IP X8 |

**EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD**

EN 60335-1 EN 60034-1

IEC 60335-1 IEC 60034-1

CEI 61-150 CEI 2-3

**CERTIFICACIONES**

ISO 9001 CALIDAD

**GARANTIA**

2 años contra fallas de fábrica



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO** | **kW** | **HP** | **m3/h** | 0 | 12 | 24 | 36 | 42 | 51 | 60 | 63 | 72 |
| **l/min** | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1050 | 1200 |
| **VXC 30/65** | **2.2** | **3** | **H** | 12 | 11.1 | 9.3 | 7 | 5.8 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 1.5 |